НАЗВАНИЕ СУДНА - ВТС-2

IMO - 8422644

ТИП СУДНА - CУХОГРУЗНЫЙ  ОДНОПАЛУБНЫЙ

ФЛАГ - РОССИЯ

ГОД ПОСТРОЙКИ - 1984

КЛАСС  СУДНА - KM\* L4 R2 RSN

КЛУБ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ – ВСК

БРТ/НРТ - 1572/585 МТ

ДЕДВЕЙТ ПО ЛЕТНЮЮ ГР/МАРКУ - 2162 ТН

ГРУЗОПОД. ПО ЛЕТНЮЮ ГР/МАРКУ – 2053,4 ТН

ОСАДКА ПО ЛЕТНЮЮ ГР/МАРКУ - 3,90 М

СУДНО БЕЗ ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ

ДЛИН.НАИБ. / ШИРИНА ГАБ. - 82,45 М / 11,60 М

ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ ЗЕРНОВАЯ- 1820 КУБ.М

КОЛИЧЕСТВОВО ТРЮМОВ / КРЫШЕК – 2/2

РАЗМЕРЫ КРЫШЕК -

№1 - 21,9Х9,2 М

№2 - 21,4Х9,2 М

ТИП ЗАКРЫТИЯ КРЫШЕК ТРЮМОВ - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

МОЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ - 2\*441 КВТ

СКОРОСТЬ СУДНА – В СООТВ. С СУДОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПАЛУБУ - 7,0 ТН/КВ.М

НА КРЫШКИ ТРЮМОВ - 1,55 ТН/КВ.М.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 7,5 УЗЛОВ ПРИ УСЛОВИИ  ВОЛНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ПО ШКАЛЕ БОФФОРТА

СУТОЧНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ПРИ УСЛОВИИ  ВОЛНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ПО ШКАЛЕ БОФФОРТА): ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (MGOCCЕРОЙ 0,1) - 3,4 ТН

СУТОЧНЫЙ РАСХОД  В ПОРТУ: ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (MGOС СЕРОЙ 0,1) - 0,432 ТН